<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RM82P">
</package>
<package name="RM94P-24-S">
</package>
<package name="RY5W-K">
</package>
<package name="HM41XX-12V">
</package>
<package name="JW2HN-12">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RM82P">
<pin name="3"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="4"/>
<pin name="6"/>
<pin name="5"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
</symbol>
<symbol name="RM94-24-S">
<pin name="3"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="4"/>
<pin name="6"/>
<pin name="5"/>
</symbol>
<symbol name="RM94P-24-S">
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="4"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
</symbol>
<symbol name="RY5W-K">
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="4"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
</symbol>
<symbol name="HM41XX-12V">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="NO" direction="pas"/>
<pin name="COM2" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JW2HN-12">
<pin name="3"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="4"/>
<pin name="6"/>
<pin name="5"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C2"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RM82P" prefix="RL">
<description>Relay RM82P RELPOL

5V DC - 8A 250V AC or 24V DC</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RM82P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM82P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RM94P-24-S" prefix="RL">
<description>Relay RM94P-24-S RELPOL

24V DC - 6A 250V AC, 8A 24V DC, 8A 115V AC</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RM94P-24-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RM94P-24-S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RY5W-K" prefix="RL">
<description>RELAY RY5W-K TAKAMISAWA

5V DC - 0,5A/120V AC, 1A/24V DC, 0,3A/60V DC</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RY5W-K"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RY5W-K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HM41XX-12V" prefix="RL1" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HM41XX-12V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HM41XX-12V">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="COM1" pad="COM1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM2" pad="COM2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="NO"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="JW2HN-12" uservalue="yes">
<description>JW2HN-12 Matsushita

DC 12V:

5A  277V AC;
5A  30V DC</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JW2HN-12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="JW2HN-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
